本例程是基于arduino UNO板子开发的OLED显示屏例程。

1.打开程序前，请将font文件夹放入arduino根目录中的libraries（也就是库）文件夹内。

2.由于例程显示的图片较大，文字较多，图片和文字的模全部存放于FLASH中。所以显示图片或者文字时，需要先把FLASH内的模读出来，再显示到显示屏上，所以显示速度较慢。

3.如果用户想显示自己需要的内容，需要修改font文件夹内的font文件来添加自己取的模。

4.取模方式请参考《取模说明》文件夹内的内容。

5由于本公司的字库芯片是GBK编码，与arduino的utf-8编码方式不同，所以没有带字库的显示屏。